


|  |  |
| --- | --- |
| Situation im Metallarbeitsbereich |  |
| **Arbeiten mit dem Winkelschleifer („Flex“) oder mit dem Schleifbock** | C:\Users\Josef Junker\Documents\1 BGW Aktionskarten 2014 2015\12. BrandschutzRALLAY Arbeitsbl 2017\2. Arbeitsblatt Brandsch 17\Fotos Arbeitsblätter Brand\Metall.jpg |



|  |
| --- |
|  |
| Achtung |
|  |
|  | |  |  |
| Brand-Gefahr durch Funken-Flug | | Feuer-Gefahr | Verletzungs-Gefahr durch Funken-Flug |

Seite 1





Situation im Metallarbeitsbereich

**Arbeiten mit dem Winkelschleifer**

**(„Flex“) oder mit dem Schleifbock**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Schwer entflammbare Kleidung tragen („Blaumann“) | Ausreichenden Abstand zum  Arbeits-Mittel halten (Funkenflug) | Ausreichenden Abstand  zu brennbaren Materialien  halten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Unterweisung von Personen |  |  |

Seite 2